| **Angaben zum Betrieb** | |
| --- | --- |
| Name/Firma/Adresse/eingetragener Firmensitz des Betreibers: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Adresse/Standort des Betriebsbereiches: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Name und Funktion der für den Betriebsbereich verantwortlichen Person[[1]](#footnote-1): | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Angaben zu Haupttätigkeiten/NACE-Code: | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

| **Allgemeine Angaben** | | |
| --- | --- | --- |
| Der Betriebsbereich ist erstmals in die obere Klasse einzustufen. | Ja | Nein |
| Der Betriebsbereich ist erstmals in die untere Klasse einzustufen. | Ja | Nein |
| Der Betriebsbereich wechselt von der oberen Klasse in die untere Klasse. | Ja | Nein |
| Der Betriebsbereich wechselt von der unteren Klasse in die obere Klasse. | Ja | Nein |
| Der Betriebsbereich unterliegt nicht mehr der Störfall-Verordnung *(Für diesen Fall sind nur die Angaben zur Beurteilung des Gefahrenpotenzials beizufügen.)* | Ja | Nein |

| **Angaben zum Standort** | |
| --- | --- |
| Es befindet sich eine geschlossene Wohnbebauung oder es verlaufen Hauptverkehrswege[[2]](#footnote-2) in der unmittelbaren Umgebung des Betriebsbereiches | Ja  Nein  Schutzobjekt: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  Entfernung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Es befindet sich besonders sensible Nutzung in der unmittelbaren Umgebung des Betriebsbereiches (Schutzobjekte: z.B. Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser/Naturschutzgebiete, Heilquellen-, Trinkwasserschutzgebiete, FFH-Gebiete) | Ja  Nein  Schutzobjekt: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  Entfernung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Standortbesonderheiten z.B. Lage im Hochwasser- oder Erdbebengebiet, Nähe zu Gewässern (m), Lage in einem (ehemaligen) Bergbaugebiet | Ja  Nein  Art: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  Entfernung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

|  |
| --- |
| **Angaben zur Beurteilung des Gefahrenpotenzials** |
| Angaben zu der vorhandenen maximalen Menge, der Art und Eigenschaft der gefährlichen Stoffe/Gemische |

| Gefahrenkategorien | Angabe im SDB | Nr. Spalte 1 | Stoffbezeichnung/ggf. CAS/Aggregatzustand | Menge (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **H Gesundheitsgefahren** |  |  |  |  |
| Akut toxisch, Kategorie 1 (alle Expositionswege) | Acute Tox. 1 H300, H310, H330 | H1 1.1.1 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Akut toxisch, Kategorie 2 (alle Expositionswege) | Acute Tox. 2, H300, H310, H330 | H2 1.1.2 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Akut toxisch, Kategorie 3 (inhalativer Expositionsweg, oraler Expositionsweg) | Acute Tox. 3 oral, inhalativ H301, H331 | H2 1.1.2 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität nach einmaliger Exposition (STOT SE), Kategorie 1 | STOT SE 1 H370 | H3 1.1.3 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| **P Physikalische Gefahren** |  |  |  |  |
| Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff, instabile explosive Stoffe und Gemische, explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff der Unterklassen 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 oder 1.6, Stoffe oder Gemische mit explosiven Eigenschaften nach Methode A.14 der Verordnung (EG) Nr. 440/2008, die nicht den Gefahrenklassen organische Peroxide oder selbstzersetzliche Stoffe und Gemische zuzuordnen sind | Instabil H200  Expl. 1.1 H201, Expl. 1.2 H202, Expl. 1.3 H203, Expl. 1.5 H205,  Expl. 1.6 | P1a 1.2.1.1 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff der Unterklasse 1.4 | Expl. 1.4 H204 | P1b 1.2.1.2 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Entzündbare Gase, Kategorie 1 oder 2 | Flam. Gas 1 H220, Flam. Gas 2 H221 | P2 1.2.2 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die entzündbare Gase der Kategorie 1 oder 2 oder entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1 enthalten | Flam. Aerosol 1 H222, Flam. Aerosol 2 H223 | P3a 1.2.3.1 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Aerosole der Kategorie 1 oder 2, die weder entzündbare Gase der Kategorie 1 oder 2 noch entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1 enthalten |  | P3b 1.2.3.2 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Oxidierende Gase, Kategorie 1 | Ox. Gas 1 H270 | P4 1.2.4 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Entzündbare Flüssigkeiten, entzündbare Flüssigkeiten der Kategorie 1 und der **Kategorie 2 oder 3,** die auf einer Temperatur **oberhalb ihres Siedepunktes** gehalten werden, **andere Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von < 60 °C,** die auf einer Temperatur **oberhalb ihres Siedepunktes** gehalten werden | Flam. Liq. 1 H224,  Flam. Liq. 2 H225, Flam. Liq. 3 H226 | P5a 1.2.5.1 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Entzündbare Flüssigkeiten, der Kategorie 2 oder 3, andere Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von < 60 °C, bei denen **besondere Verarbeitungsbedingungen wie hoher Druck oder hohe Temperatur** zu Störfallgefahren führen können | Flam. Liq. 2 H225, Flam. Liq. 3 H226 | P5b 1.2.5.2 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Entzündbare Flüssigkeiten der Kategorien 2 oder 3, nicht erfasst unter P5a und P5b | Flam. Liq. 2 H225, Flam. Liq. 3 H226 | P5c 1.2.5.3 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ A oder B, oder organische Peroxide, Typ A oder B | Self-react. A H240, Self-react. B H241, Org. Perox. A H240, Org. Perox. B H241 | P6a 1.2.6.1 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische, Typ C, D, E oder F, oder organische Peroxide, Typ C, D, E oder F | Self-react. C, D, E, F Org. Perox. C, D, E, F H242 | P6b 1.2.6.2 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Pyrophore Flüssigkeiten, Kategorie 1, oder pyrophore Feststoffe, Kategorie 1 | Pyr. Liq. 1, Pyr. Sol. 1 H250 | P7 1.2.7 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorie 1, 2 oder 3, oder oxidierende Feststoffe, Kategorie 1, 2 oder 3 | Ox. Sol. 1 H271,  Ox. Sol. 2, 3 H272,  Ox. Liq. 1 H271,  Ox. Liq. 2, 3 H272 | P8 1.2.8 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| **E Umweltgefahren** |  |  |  |  |
| Gewässergefährdend, Kategorie akut 1 oder chronisch 1 | Aquatic Acute 1 H400, Aquatic Chronic 1 H410 | E1 1.3.1 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Gewässergefährdend, Kategorie chronisch 2 | Aquatic Chronic 2 H411 | E2 1.3.2 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| **O Andere Gefahren** |  |  |  |  |
| Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH014 (reagieren heftig mit Wasser) | EUH014 | O1 1.4.1 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Stoffe oder Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Kategorie 1 | Water-react. 1 H260 | O2 1.4.2 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Stoffe oder Gemische mit dem Gefahrenhinweis EUH029, (die bei der Berührung mit Wasser giftige Gase entwickeln) | EUH029 | O3 1.4.3 | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| **2. Namentlich genannte Stoffe** |  |  |  |  |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |
| Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | H-Sätze | Nr. | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. | 0000000 |

| **Angaben zu den Tätigkeiten/beabsichtigten Tätigkeiten** | |
| --- | --- |
| Angaben zu den ausgeübten Tätigkeiten, bei denen diese Stoffe gehandhabt werden | Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

| **Angaben zu möglichen umgebungsbedingten Gefahrenpotenzialen** | |
| --- | --- |
| Mögliche Gefahrenpotentiale, die von Nachbarn ausgehen können *(z.B. Betrieb mit erhöhten Brandlasten, Betriebsbereich nach Störfall-Verordnung usw.)* | Ja  Nein  Art: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  Entfernung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |
| Sonstige Standortbesonderheiten *(z.B. Lage in der Nähe eines Flughafens)* | Ja  Nein  Art: Klicken Sie hier, um Text einzugeben.  Entfernung: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. |

Datum/Stempel/Unterschrift

1. Natürliche Person, die die Pflichten der Betreiberin/des Betreibers i.S.v. § 52 b BImSchG wahrnimmt. [↑](#footnote-ref-1)
2. z.B. Autobahnen/Bundesstraßen (zulässige Höchstgeschwindigkeit >100 km/h) mit mehr als 200.000 Pkw in 24 Stunden oder mehr als 7.000 Pkw in der verkehrsreichsten Stunde, Bundesstraßen (zulässige Höchstgeschwindigkeit <100 km/h) mit mehr als 100.000 Pkw in 24 Stunden oder mehr als 4.000 Pkw in der verkehrsreichsten Stunde, Schienenwege mit mehr als 250 Personenzügen in 24 Stunden oder mehr als 60 Personenzügen in der verkehrsreichsten Stunde (EU-Kommission: Richtlinie 92/86 EG des Rates – Fragen und Antworten, Fassung Februar 2006) [↑](#footnote-ref-2)