Antrag auf Genehmigung von Windkraftanlagen
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
Formular 7 – Standortspezifisches Brandschutzkonzept sowie standortspezifische Schaden- und Gefahrenabwehr

	Antragsteller:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Antragsdatum:
	tt.mm.jjjj

	Bezeichnung des
Windkraftprojekts:
	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	Rev.: 
	Text/tt.mm.jjjj


[image: RP_4c_RGB_03]

A) Standortspezifisches Brandschutzkonzept
	Standort
	☐ innerhalb eines Waldgebietes
	☐ außerhalb eines Waldgebietes



Löscheinrichtungen
	☐	Automatische Löschanlagen gemäß Anlage Nr. Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Feuerlöscher gemäß Anlage Nr. Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

	☐	Sonderlöschmittel (Pulver, Kohlendioxid etc.) gemäß Anlage Nr. Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Löschwasserversorgung (Standorte gemäß Lageplan)
	☐	Sammelwasserleitung
	☐ 800 l/min 
	☐ 1.600 l/min
	☐ 3.200 l/min

	☐	Löschwasserteich gemäß DIN 14210
	Kapazität:
	00000  m³

	☐	Löschwasserbrunnen gemäß DIN 14220
	Kapazität:
	00000  m³

	☐	unterirdischer Löschwasserbehälter gemäß DIN 14230
	Kapazität:
	00000  m³

	☐	offenes Gewässer mit Löschwasser-Entnahmestellen gemäß DIN 14210
	Kapazität:
	00000  m³

	☐	keine Löschwasserversorgung vorhanden
	☐ 	keine Löschwasserversorgung geplant



Branderkennung und -meldung
	☐	Interne Brandmeldeanlage
	☐ 	Interne Alarmierungsanlage

	☐	Brandmeldungen werden durch die Service-Zentrale (WEA) an die zuständige Leitstelle (öffentlicher Träger) gemeldet

	☐	Automatische Anlagenabschaltung im Brand- und Gefahrenfall gemäß Anlage Nr. Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



Abwehrender und organisatorischer Brandschutz / Menschenrettung
	☐
	Feuerwehrplan/Übersichtsplan analog DIN 14095 wird im Einvernehmen mit der zuständigen Brandschutzdienststelle erstellt und spätestens vor Inbetriebnahme vorgelegt.

	☐
	Flächen für die Feuerwehr einschließlich Zufahrten werden gemäß der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr Rheinland-Pfalz (i.V.m. DIN 14090) hergestellt und unterhalten.

	☐
	Brandschutzordnung Teil A (Aushang) gemäß DIN 14096 wird im Einvernehmen mit der zuständigen Brandschutzdienststelle aufgestellt und an gut sichtbaren Stellen angebracht.

	☐
	Flucht- und Rettungsplan wird erstellt und an gut sichtbaren Stellen angebracht.

	☐
	Notfallplan mit Angabe zur Erreichbarkeit und Menschenrettung durch Höhenrettung der Feuerwehr





B) Standortspezifische Schaden- und Gefahrenabwehr
	☐
	Es befinden sich nach Recherche1 und Vororterkundung keine Gas- oder Produkteleitung (z.B. Kraftstoffe, Mineralöl) in einem kritischen Abstand2 zum geplanten Standort der beantragten Windenergielagen

	☐
	Folgende Windenergieanlage(n) befinden sich in einem kritischen Abstand zu einer Gas- oder Produkteleitung (z.B. Kraftstoffe, Mineralöl) oder können sich evtl. in einem kritischen Abstand zu einer Gas- oder Produkteleitung befinden:………………………………

	
	Betreiber der Gas- / Produkteleitung ist:…………………………………………………………

	
	Kontaktaufnahme mit dem Betreiber der Gas- / Produkteleitung ist erfolgt und führte zu folgendem Ergebnis (Nachweise sind beizufügen):…………………………………………………………………..




	
	

Fußnote 1: https://isa.bundesnetzagentur.de/home/#/faq/mainInfrastrukturatlas/subInfrastrukturdaten
BIL-Leitungsauskunft: 	bil-leitungsauskunft.de
Leico Leitungscheck-online: 	leitungs-check-online.de
LAO Leitungsauskunft: 	leitungsauskunft-online.de
ALIZ Leitungserkundung: 	aliz.de



Fußnote 2: https://shop.wvgw.de/Forschungsbericht-G-202418-03-2026/513415
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